리보3/리보3S 소프트웨어 업데이트 방법

리보의 소프트웨어 버전은 연결된 기기에서 설정 > 블루투스 메뉴에 표시되는 리보의 블루투스 장치 이름을 통해 확인할 수 있습니다.

리보3/리보3S를 최신 소프트웨어로 업데이트하려면 소프트웨어 버전이 3.0.2 이상이어야 합니다.
버전이 3.0 또는 3.0.1인 경우, 제품을 본사로 보내시거나 원격지원을 통해 온라인 업데이트가 가능합니다.

업데이트를 위해서는 Windows 11/10/8 PC와 USB-C 데이터 케이블이 필요합니다.

또한, 이번에 리보 3.5.2 이상으로 업그레이드하면 3.5 미만 버전으로 되돌릴 수 없습니다.

업데이트 방법은 다음과 같습니다.

1. 최신 소프트웨어 파일 "Rivo3_3.x_ko.zip"을 다운로드한 뒤, 압축을 해제합니다.
2. 리보 전원이 켜진 상태에서 USB-C 케이블로 리보와 PC를 연결합니다.
3. 압축을 푼 폴더에서 "Rivo3_Updater.exe" 또는 "Rivo3_3.x_ko.exe"를 실행합니다.
4. PC 환경에 따라 사용자 계정 컨트롤(UAC) 대화상자가 나타날 수 있습니다.
5. "리보 업데이트" 대화상자가 표시되면 "다음" 버튼을 누릅니다.
6. 음성 안내에 따라 리보의 전원 버튼을 누른 상태에서 2번 버튼을 짧게 눌렀다 뗍니다.
7. 업데이트가 진행되는 동안 잠시 기다려 주세요. 완료될 때까지 리보와 케이블을 절대로 분리하지 마세요. (분리 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
8. 리보에서 "리보가 성공적으로 업데이트되었습니다"라는 음성 안내가 나올 때까지 기다린 뒤, PC에서 "종료" 버튼을 누릅니다.
9. USB 케이블을 분리한 후, 리보3/리보3S를 다시 페어링하여 사용합니다.