리보2 소프트웨어 업데이트 내용


Rivo 2.4.13

1. Android 16 기반 Galaxy One UI 8.0에서 별표 버튼으로 상위 항목 이동이 되지 않던 문제 수정


Rivo 2.4.12

1. 카카오톡에서 문자 입력 시, 카카오톡 설정에 따라 R3 또는 R4 + R3으로 전송 또는 줄바꿈되도록 변경


Rivo 2.4.11

1. 안드로이드에서 * 뒤로 가기 버튼이 일부 앱에서 동작되지 않았던 문제를 해결하였습니다.
2. 아이폰에서 R1 + L1, 1로 보이스오버 빠른 설정 열기 버그 수정
3. 아이폰에서 L1 + L2 또는 L1 + R2로 이전이나 다음 앱으로 이동하기 버그 수정


Rivo 2.4.9

1. 페어링시 아이폰/아이패드/애플와치/안드로이드 기기가 자동으로 설정됩니다.
2. 안드로이드 스마트폰에서 일본어 입력이 지원됩니다.


Rivo 2.4.8

1. 기존 명령키가 다음과 같이 변경되었습니다.
1.1. 페어링: 키보드 버튼과 오디오 버튼 동시에 길게 누르기
1.2. 전화 모드: 키보드 버튼과 오디오 버튼 동시에 짧게 누르기
1.3. 입력된 전화번호 모두 삭제: T4를 길게 누르기
1.4. 키보드 모드로 잠금 해제: 키보드 버튼과 전원 버튼 동시에 누르기
1.5. 오디오 모드로 잠금 해제: 오디오 버튼과 전원 버튼 동시에 누르기
1.6. 전화 모드로 잠금 해제: 키보드 버튼과 오디오 버튼 동시에 누리기
1.7. 배터리 확인: 전원 버튼, 키보드 버튼, 오디오 버튼 동시에 누르기

2. 다음 명령키가 보이스오버에 추가되었습니다.
2.1. 보이스오버 빠른 설정 열기: R1 + L1, 1.
2.2. 이전이나 다음 앱으로 이동하기: L1 + L2 또는 L1 + R2

3. 언어전환 설정
3.1. L3을 누른 상태에서 L4를 길게 누르면 언어전환 설정을 변경할 수 있습니다. (진동 1번은 언어전환 있음, 진동 2번은 언어전환 없음)
3.2. L3이나 L4를 반복해서 누를 때 언어전환이 있는 것이 기본 설정입니다.
3.3. 언어전환이 없는 설정 상태에서는 L3이나 L4를 반복해서 눌러도 언어전환이 되지 않습니다.
3.4. L3을 누른 상태에서 L4를 누르면 강제로 언어전환이 항상 가능합니다.

4. 애플워치 명령키는 다음과같이 변경되었습니다.
4.1. 애플워치의 모든 명령키는 세로 모드로 사용해야 합니다.
4.2. 미디어 모드: 오디오 버튼
4.3. 연결 해제: 키보드 버튼
4.4. 전화 모드: 키보드 버튼과 오디오 버튼 동시에 누르기
4.5. 시리 호출: 별표 버튼

5. 리보2 소프트웨어 업데이트 방법이 단순해졌으며 리보2 버전에 관계없이 윈도우 PC에서 업데이트가 가능합니다.


Rivo 2.4.7

1. 보이스오버
1.1. 화면 끄기와 켜기는 L1 + R4를 누르면 됩니다.
1.2. 아이폰에 홈 버튼이 없을 때 보이스오버 토글은 L1을 누른 상태에서 R4를 세 번 누르면 됩니다.
1.3. 시리는 R1 + 3을 누르면 비프음과 함께 실행됩니다. 만약 아이폰에 홈 버튼이 있다면 0을 길게 누르고 홈 버튼이 없다면 L1 + R4를 길게 눌러도 됩니다.

2. 톡백
2.1. 샵버튼을 누르면 음성 안내 지원 메뉴가 뜨도록 변경하였습니다.
2.2. L1을 눌러 상태바로 이동할 때 시간이나 배터리 등을 확인할 수 있는 상단창으로 먼저 이동되도록 변경하였습니다.
2.3. R1을 누른상태에서 별표 또는 샵을 눌러 이전과 다음 읽기 컨트롤을 선택할 수 있습니다.
2.4. R1을 누른 상태에서 2 또는 8을 눌러 현재 선택된 읽기 컨트롤의 값을 변경할 수 있습니다.
2.5. L1을 누른 상태에서 R1, R1을 누르면 현재 미디어의 재생이나 일시정지가 가능하며 걸려온 전화 받기나 통화중 전화 끊기가 가능합니다. (참고로 최신 안드로이드 폰에서만 가능함)
2.6. L1을 누른 상태에서 R1, 2를 누르면 현재 선택된 항목의 작업 보기 메뉴가 뜹니다.
2.7. L1을 누른 상태에서 R1, 7을 누르면 화면에서 항목을 검색할 수 있습니다.


Rivo 2.4.5

1. 키보드 모드에서 R1 + 3으로 음성인식을 호출하면 오디오 모드로 자동 설정된 후 음성인식이 호출되도록 수정하였습니다.
2. 아이폰 메시지 앱의 음성 메시지 전송을 위한 오디오녹음 버튼 등에서 L1 + R1, 5를 길게 누르고 있으면 누르고 있는 동안 오디오 녹음이 가능하도록 추가하였습니다.
3. 전화가 걸려오고 있을 때 별표 + L2를 누르면 전화 받기와 오디오 전환을 동시에 수행하여 스마트폰이나 블루투스 이어폰으로 통화를 하면서 리보로 ARS를 사용할 수 있도록 추가하였습니다.


Rivo 2.4.4

1. 리보가 안드로이드 스마트폰에 처음 연결되었을 때 배터리 잔량이 잘못 안내되던 문제를 수정하였습니다.


Rivo 2.4.3

1. (보이스오버) 다음 로터를 선택하기는 #을 누르면 됩니다. 이전 로터를 선택하기는 # + *를 누르면 되며, 로터를 선택한 직후에는 *만 눌러도 됩니다.
2. (watchOS) 리보가 watchOS 모드에서 새 기기와 페어링 되면 리보의 모드는 iOS 보이스오버 모드로 변경됩니다.
3. (톡백 & 보이스어시스턴트) 이전이나 다음 항목으로 5개씩 이동하기: L1 + 4, 또는 L1 + 6
4. (톡백) 이전 또는 다음 글자 읽기: R1 + 4, 또는 R1 + 6
5. (톡백) 이전 또는 다음 단어 읽기: R1 + L2, 또는 R1 + R2
6. 배터리 잔량이 매우 낮아지면 2번의 짧은 진동이 10초 간격으로 2번 있습니다.


Rivo 2.4.2

1. 애플 iOS
1.1. (추가) 탐색 명령키
1.1a. 이전이나 다음 항목으로 자동 반복 이동: 4 또는 6을 누른 채로 있기
1.1b. 이전이나 다음 항목으로 5개씩 이동: L1 + 4, 또는 L1 + 6
1.1c. 알림 센터 띄우기: L1 + 3, 또는 L1, 3
1.1d. 제어 센터 띄우기: L1 + 9, 또는 L1, 9
1.1e. 아이패드에서 이전이나 다음 앱으로 빠른 이동: L1 + L2, 또는 L1 + R2
1.1f. 보이스오버 홈 키로 임시 토글: R1 + L1, 0
1.2. (변경) 탐색 명령키
1.2a. 이전이나 다음 컨테이너로 이동: L1 + 2, 또는 L1 + 8
1.2b. 스팟라이트 검색 입력 창 띄우기: 3, 또는 L1 + R1, 3
1.2c. 현재 항목을 이중탭하고 누른 채로 있기: L1 + R1, 5
1.2d. 현재 화면 검색하기: L1 + R1, 8
1.2e. 검색 결과에서 이전이나 다음 항목 탐색하기: L1 + R1, 7, 또는 L1 + R1, 9
1.2f. 아이패드에서 dock 토글하기: L1 + 0

2. 안드로이드
2.1. (추가) 탐색 명령키
2.1a. 이전 항목이나 다음 항목으로 자동 반복 이동: 4 또는 6을 누른 채로 있기


Rivo 2.4.1

1. 내부 배터리 잔량 측정 방법이 개선되었습니다.
2. 리보의 소프트웨어가 일단 2.4.1 버전 이상으로 업그레이드되면, 향후 소프트웨어 업그레이드에서는 드라이브 설치없이 간단해집니다.


Rivo 2.4

1. (변경) 연결 기기 OS별 설정
1.1. 애플 iOS: L3 + L1, 3, 4, 6
1.2. 애플 watchOS: L3 + L1, 3, 4, 1
1.3. 구글 안드로이드 톡백: L3 + L1, 3, 8, 4, 2
1.4. 구글 안드로이드 보이스어시스턴트: L3 + L1, 3, 8, 4, 5

2. (추가) 애플 watchOS 지원
2.1. 수직 방향의 미디어 모드, 전화 모드와 전화 단축키 지원
2.2. 미디어 모드 (기본 모드) 설정: D3
2.3. 전화 모드 설정: D4


Rivo 2.3

1. (개선) 전화 모드에서 일정했던 버튼음이 실제 전화 버튼 음으로 변경되었습니다.
2. (추가) 블루투스 이어폰과 리보를 동시에 사용할 수 있습니다. 특히, 전화 도중에 D3 + 0, 또는 * + L2를 누르면 리보와 블루투스 이어폰 사이에 통화 전환이 되며, 동시에 리보로 전화 버튼 음을 누를 수 있습니다.
3. (개선) 장치 저장과 삭제시 피드백: 진동 1번
4. (개선) 장치 연결시 진동 피드백 1번, 장치 연결해제시 진동 피드백 2번
5. (개선) 현재 연결을 끊지 않고 저장된 장치의 번호를 누르면 자동으로 연결을 끊고 해당 장치로 연결되며, 현재 리보 모드(키보드 또는 오디오)가 유지됩니다.
6. (수정) 시리를 실행한 후 전화볼륨단축키를 누르면 소리가 최대로 변경되는 오류 수정
7. (수정) 스피커폰 모드에서 통화를 종료한 후 전화를 다시 걸면 볼륨이 최대로 변경되는 오류 수정
8. (안드로이드 톡백, 변경) 로컬 컨텍스트 메뉴: #, 글로벌 컨텍스트 메뉴: L1 + #
9. (안드로이드 보이스어시스턴트, 변경) 빠른실행 메뉴: #
10. (안드로이드 보이스어시스턴트, 추가) 음성피드백 토글하기: R1 + R3


Rivo 2.2

1. (추가) 안드로이드에서 보이스어시스턴트를 지원합니다.
1.1. 톡백, 보이스어시스턴트, 또는 iOS 설정 방법은 다음과 같습니다.
1.2. 톡백 설정: L3 + L1, 3, 4, 2
1.3. 보이스어시스턴트 설정: L3 + L1, 3, 4, 5
1.4. iOS 설정: L3 + L1, 3, 6
1.5. 설정 값은 장치별로 저장됩니다.
1.6. 리보는 iOS 보이스오버 모드로 기본 설정되어 있으며, 마지막 설정된 스크린리더 모드를 유지합니다.

2. (변경) 안드로이드에서 기본 키보드를 "Gboard - Google 키보드"로 변경하였습니다.
2.1. 기본 키보드를 변경해야하며 키보드 설치 및 설정 방법은 다음과 같습니다.
2.2. Play 스토어를 실행한 후 "구글키보드"를 검색합니다.
2.3. 검색된 앱 중 "Gboard - Google 키보드"를 설치합니다.
2.4. 안드로이드폰 설정에서 일반 > 언어 및 입력 방식 > 스크린 키보드 > 키보드 관리에서 Gboard를 활성화합니다.
2.5. 안드로이드폰 설정에서 일반 > 언어 및 입력 방식 > 기본 키보드에서 Gboard를 선택합니다.


Rivo 2.1

1. (추가) 안드로이드에서 톡백을 지원합니다.
1.1. 톡백 설정: L3 + L1, 3, 4
1.2. 리보에서 안드로이드와 iOS의 지원은 탐색모드에서만 다르며 나머지 기능은 동일합니다.
1.3. 한글 입력시 빠르게 입력하면 글자가 분리되는 현상이 발생할 수 있습니다.
1.4. 삼성 스마트폰에서의 기본 키보드는 한영 전환이 동작하지 않기때문에 다른 키보드앱을 설치하고 기본 키보드로 설정해야 합니다.

2. (추가) 일부 아이폰에서 발생되는 오류로 인해 키보드 모드를 선택했음에도 불구하고 오디오 모드로 자동 전환되는 현상을 해결할 수 있습니다.
2.1. 이런 현상이 발생되는 아이폰에서는 다음과 같이 오디오 연결거절 옵션을 설정하면 됩니다.
2.2. 오디오 연결거절: L3 + L1, 7, 4, 5
2.3. 오디오 연결수락: L3 + L1, 7, 4, 4

3. (추가) 홈 버튼을 길게 누르지 않고도 음성인식 기능을 동작시킬 수 있습니다.
3.1. 명령키는 오디오 모드에서 R1 + 3을 누르면 됩니다.

4. (수정) 통화 중 두번째 전화가 걸려왔을 때 통화 볼륨이 최대로 변경되던 버그를 수정하였습니다.

5. (변경) 버튼잠금 해제, 폰 모드로 변경, 배터리 잔량 확인 방법이 변경되었습니다.
5.1. 리보의 버튼이 잠겨있을 때 키보드 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르면 버튼잠금이 해제되고 키보드 모드로 설정됩니다.
5.2. 오디오 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르면 버튼잠금이 해제되고 오디오 모드로 설정됩니다.
5.3. 폰 모드로 변경하려면 전원버튼을 누른 상태에서 AUDIO 버튼을 누르거나, KEYBOARD 버튼과 AUDIO 버튼을 동시에 누르면 됩니다.
5.4. 배터리 잔량을 확인하려면 전원 버튼을 누른 상태에서 키보드 버튼을 누르면 됩니다.

6. (추가) 버튼잠금 상태에서도 단축키로 전화받기와 전화끊기가 동작됩니다.
6.1. 전화받기: * + R1
6.2. 전화끊기: * + R4


Rivo 2.0

iOS를 지원하는 처음 버전입니다.